Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 20: Peiriannau a pheirianwaith (tiwtor)

1. Rhestrwch rai enghreifftiau o fesurau rheoli y dylid eu rhoi ar waith wrth ddefnyddio peiriannau a pheirianwaith, er mwyn sicrhau diogelwch gweithwyr a’r cyhoedd. Ceisiwch gael o leiaf chwech.

* ynysu cerbydau a pheiriannau sy’n cael eu defnyddio ar y safle neu o’i gwmpas a’r ardal waith oddi wrth y bobl ar y safle
* darparu llwybrau neu balmentydd ar wahân i gerddwyr i’w cadw oddi wrth beiriannau a pheirianwaith (ee, pontydd troed, mannau croesi)
* defnyddio ffensys, rhwystrau ac arwyddion diogelwch ac ati, i ddiogelu'r ardal
* cynllunio i ba gyfeiriad y mae peiriannau’n symud, fel bod y gweithwyr yn gallu gweld yn iawn
* defnyddio signalwyr i reoli symudiadau traffig
* defnyddio pellteroedd gweithio diogel
* defnyddio larymau sydd i’w clywed wrth bacio cerbyd
* sicrhau bod arwyddion yn eu lle wrth bob mynedfa ac allanfa
* defnyddio mannau danfon a throi dynodedig.
* gwneud yn siŵr bod yr holl ymwelwyr yn dod i swyddfa'r safle yn gyntaf