Uned 105: Amddiffyn iechyd, diogelwch a’r amgylchedd wrth weithio yn y sector adeiladu a’r amgylchedd adeiledig

# Taflen waith 17: Cyfarpar mynediad: cywir neu anghywir (tiwtor)

1. Darllenwch y datganiadau canlynol yn y golofn ar y chwith, a dweud a yw’r datganiad yn gywir neu’n anghywir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Y Datganiad** | **Cywir** | **Anghywir** |
| Rhaid i ysgol fach orffwyso’n llwyr ac yn ddiogel ar y llawr bob amser. | C |  |
| Mae’n iawn defnyddio cadeiriau, stolion neu gratiau yn lle ysgol fach neu blatfform. |  | A |
| Mae ysgol yn iawn ar gyfer tasg a fydd yn cymryd mwy na hanner awr. |  | A |
| Ni ddylid byth symud sgaffald na thŵr bach symudol pan fydd offer, cyfarpar neu bobl arno. | C |  |
| Mae angen hyfforddiant arbenigol cyn defnyddio llwyfan gwaith uchel symudol (cherry picker). | C |  |
| Yr ongl ddiogel sy’n cael ei hargymell ar gyfer defnyddio ysgol yw dim mwy na 75̊⁰. | C |  |
| Mae angen rheiliau gwarchod a bordiau sgaffald ar sgaffald sefydlog. | C |  |
| Gallwch gario pethau mawr neu drwm gyda chi wrth ddringo ysgol. |  | A |
| Wrth symud sgaffald tŵr symudol, gallwch ei wthio o'r top neu'r gwaelod. |  | A |
| Does dim angen rheiliau llaw os bydd y sgaffald ar ei draed am lai nag awr. |  | A |
| Mae’n rhaid cael byrddau troedio ar dŵr symudol. | C |  |
| Rhaid i ysgolion gael eu clymu ar y top bob amser. | C |  |