Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 4: Offer ar gyfer gwaith maen (1) (tiwtor)

Gellir rhannu’r amrywiaeth o offer a ddefnyddir gan y briciwr yn dri phrif grŵp. Offer gosod a gorffen, offer ar gyfer gwirio ac offer ar gyfer torri.

Yng ngholofn gyntaf y tabl, ysgrifennwch enw'r offer ar gyfer **gosod a gorffen** sy'n cyfateb i'r disgrifiad.

|  |  |
| --- | --- |
| Trywel brics | Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer taenu morter a phwytho brics a blociau. |
| Trywel bwyntio | Mae’n cael ei ddefnyddio i lenwi uniadau wrth bwyntio a llyfnu arwynebau morter. |
| Pwyntiwr hanner crwn | Mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer cynhyrchu uniadau hanner-crwn. |

Yng ngholofn gyntaf y tabl, ysgrifennwch enw'r offer ar gyfer **gwirio** sy'n cyfateb i'r disgrifiad.

|  |  |
| --- | --- |
| Lefel wirod | Mae’n cael ei defnyddio ar gyfer gwirio gwaith bric a blociau ar gyfer lefelu a phlymio (ar gael mewn ystod o hydoedd). |
| Lefel gwch | Lefel fechan a ddefnyddir i blymio a lefelu brics unigol mewn gwaith addurnol. |
| Llinell linyn a phinnau | Mae’n cael ei defnyddio ar gyfer alinio cyrsiau o frics neu flociau dros waliau hirach. |
| Ymyl syth | Mae’n cael ei defnyddio ar gyfer trosglwyddo lefelau dros bellteroedd hirach na hyd lefel. |
| Tâp mesur | Mae’n cael ei ddefnyddio ar gyfer gosod allan a gwirio dimensiynau. |
| Rhoden fesur | Mae’n cael ei defnyddio i wirio dimensiynau trwch gwaith brics yn gywir. |