
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 1: Paratoi’r ardal waith (dysgwr)

Mae lleoli deunyddiau yn y lle cywir **cyn** dechrau gweithio yn bwysig er mwyn sicrhau effeithlonrwydd. Os yw deunyddiau’n rhy bell o’r wal yr ydych yn ei hadeiladu, mae llawer o ynni’n cael ei wastraffu.

Edrychwch ar y cynllun o strwythur bychan isod a dangoswch ble y dylai deunyddiau gael eu lleoli.

Tynnwch lun sgwâr coch i ddangos safle’r pentyrrau brics a sgwâr glas i ddangos safle’r byrddau plastro morter.



1. Pa bellter oddi wrth y wal ddylai deunyddiau gael eu pentyrru er mwyn bod yn effeithlon?