
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 16: Paratoi’r ardal waith ­– effeithlonrwydd (dysgwr)



**Man storio / swyddfa**

**Safle’r Adeilad**

Astudiwch y darlun o safle adeiladu bychan a  
chynlluniwch leoliad yr adeiladau storio a’r  
swyddfeydd.

1. Tynnwch lun petryalau coch, tua maint y lori, i  
   gynrychioli cynwysyddion storio.
2. Tynnwch lun petryalau o faint tebyg mewn lliw  
   gwahanol i gynrychioli swyddfeydd.

**Gosodwch dri chynhwysydd a dwy swyddfa.**

Trafodwch gydag eraill yn eich grŵp sut i drefnu’r  
cyfleusterau storio er mwyn i gerbydau cludo allu  
cael mynediad hawdd ac er mwyn i’r swyddfeydd  
fod mewn sefyllfa i allu gweld y safle cyfan.

Gwnewch yn siŵr bod gan wagenni fforch godi  
a pheiriannau eraill fynediad da i bob rhan o’r safle.