
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 3: Adeiladu’n gywir (tiwtor)

1. Esboniwch pam na ddylai briciwr byth daro’r lefel wirod i addasu cwrs o frics.



Mae’r lefel wirod yn offeryn manwl gywir a byddai’n mynd yn anghywir petai’n cael ei tharo dro ar ôl tro.

1. Nodwch **ddwy** ffordd o ddefnyddio lefel wirod fel ymyl syth wrth adeiladu conglfaen.
2. Wrth leinio wyneb pob cwrs o frics.
3. Wrth osod pen cyrsiau’n groesgornel.
4. Pa offer sy’n cael ei ddefnyddio gyda llinell linyn i’w ddal yn ei le ar gonglfaen o frics?

Blociau cornel

1. Pa offer y gellir ei ddefnyddio i osod llinell linyn fel canllaw wrth adeiladu wal garreg syth?

Proffiliau pren wedi’u gosod ar bob pen.

1. Enwch yr offer y gellir ei ddefnyddio i sicrhau bod cyfrannau cyson o ddeunyddiau’n cael eu defnyddio mewn cymysgedd morter?

Blwch mesur.

1. Lluniwch fraslun o’ch ateb i gwestiwn 5.

Braslun addas tebyg i:

