
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 25: Mesuriadau llinol (2) (tiwtor)

Wrth dynnu gwybodaeth o luniadau gwaith, mae’n bwysig gallu dehongli a defnyddio mesuriadau **llinol** yn gywir. Mae mesuriadau llorweddol yn fath o fesuriadau llinol.


Cwblhewch y gweithgareddau canlynol i ymarfer gweithio gyda mesuriadau llinol.

1. Sefydlwch beth yw mesur llorweddol y ffenestr hon.



|  |  |
| --- | --- |
| Ateb | Sut wnaethoch chi gyrraedd y casgliad hwn? |
| 1196mm | 4750 − 2664 = 2086  2086 − 890 = 1196 |

1. Sefydlwch y dimensiwn coll.



|  |  |
| --- | --- |
| Ateb | Sut wnaethoch chi gyrraedd y casgliad hwn? |
| 949mm | 5500 − (1800 + 890 + 1196 + 665) = 949 |