Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 10: Brics a blociau (3) (tiwtor)

Dylai dysgwyr weithio’n annibynnol i ateb y cwestiynau. Tanlinellwch yr ateb cywir.

1. Beth yw hyd bricsen safonol mewn milimetrau?
2. 200mm
3. 215mm
4. 225mm
5. 260mm
6. Faint o frics sydd mewn metr sgwâr (m2) o wal hanner bric?
7. 50
8. 60
9. 70
10. 80
11. Beth yw’r **prif** reswm y dylid gorchuddio brics sydd wedi’u storio?
12. Mae’r haul yn gallu pylu eu lliw
13. Gallai rhywun eu dwyn
14. Gallent gael mwd arnyn nhw a chael eu difetha
15. Os byddant yn gwlychu, byddant yn anodd eu gosod
16. Beth yw lled bricsen safonol mewn milimetrau?
17. 65mm
18. 100mm
19. 102.5mm
20. 112.5mm
21. Mae brics yn cael eu cynhyrchu o fewn goddefiannau maint penodol. Pa sefydliad swyddogol sy’n pennu’r goddefiannau?
22. Y Gymdeithas Datblygu Brics
23. Y Sefydliad Safonau Prydeinig
24. Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
25. Urdd y Gosodwyr Briciau (Guild of Bricklayers)