
Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 16: Paratoi’r ardal waith – effeithlonrwydd (tiwtor)

Astudiwch y darlun o safle adeiladu bychan a chynlluniwch leoliad yr adeiladau storio a’r swyddfeydd.

1. Tynnwch lun petryalau coch, tua maint y lori, i gynrychioli cynwysyddion storio.
2. Tynnwch lun petryalau o faint tebyg mewn lliw gwahanol i gynrychioli swyddfeydd.

**Safle’r Adeilad**

**Man storio / swyddfa**

**Gosodwch dri chynhwysydd a dwy swyddfa.**

Trafodwch gydag eraill yn eich grŵp sut i drefnu’r cyfleusterau storio er mwyn i gerbydau cludo allu cael mynediad hawdd ac er mwyn i’r swyddfeydd fod mewn sefyllfa i allu gweld y safle cyfan.

Gwnewch yn siŵr bod gan wagenni fforch godi a pheiriannau eraill fynediad da i bob rhan o’r safle.