Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 26: Canrannau gwastraff (dysgwr)

Wrth gyfrifo meintiau deunyddiau, mae angen **ychwanegu swm ar gyfer gwastraff**. Gall nifer o ffactorau effeithio ar faint o wastraff a gynhyrchir.

1. Rhestrwch **dri** pheth sy’n gallu achosi i wastraff gael ei gynhyrchu.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |

1. Cwblhewch y cyfrifiadau canlynol.
2. Cyfrifwch faint o frics sydd eu hangen i adeiladu wal o drwch hanner bric sy’n 2240mm o hyd a 675mm o uchder (dangoswch eich gwaith cyfrifo).
3. Cyfrifwch 5% yn ychwanegol ar gyfer gwastraff.
4. Cyfrifwch faint o frics sydd eu hangen i adeiladu wal o drwch hanner bric sy’n 3365mm o hyd a 1125mm o uchder (dangoswch eich gwaith cyfrifo).
5. Cyfrifwch 5% yn ychwanegol ar gyfer gwastraff.