Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 15: Dulliau o gymysgu morter (tiwtor)

Dylai dysgwyr weithio’n annibynnol i ateb y cwestiynau. Dewiswch ‘cywir’ neu ‘anghywir’ ar gyfer pob datganiad.

1. Y cam cyntaf wrth gymysgu morter â llaw yw cymysgu’r deunyddiau morter yn sych. (Cywir)
2. Gellir mesur symiau cyson o ddeunyddiau morter drwy ddefnyddio rhaw. (Anghywir)
3. Mae cymysgwyr drwm trydan ar y safle wedi’u graddio ar 240 folt. (Anghywir)
4. Wrth ddefnyddio cymysgydd drwm, rhowch yr agregau i mewn yn gyntaf bob tro. (Anghywir)
5. Bydd cymysgwr seilo yn cynhyrchu’r union faint o forter sydd ei angen. (Cywir)