Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 14: Dulliau o baratoi morter (dysgwr)

Bydd y **cymysgedd morter** yn cael ei bennu yn unol â’r deunydd gwaith maen sy’n cael ei ddefnyddio. Dylai cymhareb y cymysgedd gynhyrchu morter sydd ychydig yn llai caled na’r brics neu’r blociau sy’n cael eu gosod.

Dychmygwch fod rheolwr y safle ar brosiect adeiladu tai yr ydych yn gweithio arno yn gofyn i chi esbonio i’r cleient pam fod gwahanol gymysgeddau o forter yn cael eu pennu ar gyfer gwahanol dasgau gwaith yn y prosiect.

Ysgrifennwch eich esboniadau isod. **Nodwch eich awgrym ar gyfer cymhareb briodol o ran cymysgedd morter.**

|  |  |
| --- | --- |
| Tasg waith | Esboniad i’r cleient |
| Haen allanol wal ddwbl ar gyfer tŷ | **Deunydd: brics wyneb** |

|  |  |
| --- | --- |
| Tasg waith | Esboniad i’r cleient |
| Haen fewnol wal ddwbl ar gyfer tŷ | **Defnydd: bloc inswleiddio thermol** |