Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 36: Gweithio yn ôl safonau (dysgwr)

Dylai dysgwyr weithio’n annibynnol i ateb y cwestiynau. Dewiswch ‘cywir’ neu ‘anghywir’ ar gyfer pob datganiad.

1. Rydyn ni’n smwddio uniadau mewn gwaith brics i wella’r ymddangosiad ac i ddiogelu’r uniad rhag y tywydd.   
   (Cywir / Anghywir)
2. Bydd wyneb cywir yn cael ei gyflawni os byddwn yn trefnu ein gwaith yn ofalus. (Cywir / Anghywir)
3. I osod conglfaen yn gywir ar naw deg gradd, rydym yn defnyddio dyfais sgwario. (Cywir / Anghywir)
4. Os byddwn yn adeiladu i safonau uchel, gallwn osod brics wyneb yn y glaw heb unrhyw broblemau.   
   (Cywir / Anghywir)
5. Rhaid i uniadau fertigol (neu gymalau croes) ac uniadau gwely fod yn ‘llawn’. (Cywir / Anghywir)
6. Os yw morter yn staenio wyneb gwaith brics, mae’n hawdd ei lanhau’n ddiweddarach.   
   (Cywir / Anghywir)