Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 28: Waliau syth o frics a blociau (tiwtor)

Dylai dysgwyr weithio’n annibynnol i ateb y cwestiynau. Tanlinellwch yr ateb cywir.

1. Beth yw’r math mwyaf cyffredin o fond sy’n cael ei ddefnyddio mewn waliau hanner bric?
2. Bond brics croes
3. Bond cyffredin
4. Bond brics ar eu hyd
5. Bond wyneb
6. Beth yw enw cornel mewn gwaith brics?
7. Cwrs
8. Cwota
9. Ceiniog
10. Conglfaen
11. Os oes rhaid gosod brics wedi’u torri mewn wal hanner bric, beth yw enw’r bond?
12. Bond torri
13. Bond toredig
14. Bond bwlch
15. Bond sylfaenol
16. Beth fyddech chi’n ei ddefnyddio i osod cornel wrthdro’n gywir?
17. Dyfais sgwario safle
18. Plât Tingle
19. Rhoden uchder llawr
20. Ymyl syth
21. Pam ei bod yn arfer da gosod cwrs cyntaf wal yn ‘sych’ (bond sych)?
22. Mae’n arbed morter.
23. Mae’n ofynnol gan y pensaer.
24. Gallwn sefydlu’r bond gorau.
25. Fydd y brics ddim yn mynd yn flêr.