Uned 107: Gweithio gyda brics, blociau a cherrig

# Taflen waith 31: Conglfeini a phen waliau (2) (dysgwr)

Dylai dysgwyr weithio’n annibynnol i ateb y cwestiynau.

1. Gyda chymorth pren mesur (gan ddefnyddio pensel finiog) lluniwch weddlun o’r cwrs cyntaf mewn wal fond brics ar eu hyd gyda ‘rhacio’n ôl’ ar bob pen. Gwnewch gyfanswm uchder y rhaciau yn naw cwrs. ( Chi sydd i benderfynu beth yw hyd y wal.)

*Tynnwch lun yma neu defnyddiwch ddarn o bapur ar wahân.*

Labelwch bob cwrs o’ch llun gyda’r dimensiynau mesur cywir. (Awgrym: Bydd y cwrs cyntaf yn 75mm; bydd yr ail yn 150mm.)

1. Nodwch beth yw mantais defnyddio blociau cornel.
2. Wrth osod at y llinell, beth fyddai’n digwydd pe bai’r brics yn cael eu gosod gan gyffwrdd y llinell?
3. Rhestrwch y cyfarpar diogelu personol y dylech ei ddefnyddio wrth dorri brics yn gywir ac yn ddiogel â llaw.
4. Rhestrwch yr offer y byddai briciwr yn eu defnyddio i dorri brics â llaw.
5. Nodwch y **ddau** brif reswm dros uniadau hanner-crwn.