Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Taflen waith 3: Crefftwyr sy’n gweithio gyda seiri coed (tiwtor)

1. Rhestrwch **bedwar** crefftwr y byddai angen i saer safle gyfathrebu â nhw yn yr amgylchedd adeiledig a pha wybodaeth/gwaith y gallai fod ei angen/rhannu arnynt:

|  |  |
| --- | --- |
| **Masnach:** | **Gwybodaeth:** |
| Gosodwr brics | Gwerthoedd datwm, templedi ar gyfer canol bwa a waliau crwm, pegiau ar gyfer gosod allan, fframiau ffug ar gyfer agoriadau |
| Trydanwr | Pan fo angen tyllau/rhicyn ar gyfer rhedfeydd cebl, lle mae angen plociau pren ar gyfer blychau trydanol dur mewn rhaniadau stydiau, lle mae rhedfeydd gwasanaeth wedi cael eu gosod |
| Plymwr | Pan fo angen tyllau/rhicyn ar gyfer rhedfeydd cebl, lle mae angen plociau pren mewn rhaniadau stydiau ar gyfer plymio gweithgareddau ail ffics fel basnau crog, lle mae rhedfeydd gwasanaeth wedi cael eu gosod |
| Plastrwr | Gosod safleoedd medryddion, gwneud unrhyw dempledi angenrheidiol, tafluniadau leininau o wyneb bwrdd plastr |
| Contractwyr arbenigol fel gosodwyr nenfwd, gosodwyr cegin, teilswyr waliau a lloriau | Gosod safleoedd ac amseru gweithrediadau |