Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Taflen waith 15: Peryglon gydag offer pŵer (tiwtor)

1. Nodwch y peryglon cyffredin wrth ddefnyddio’r offer pŵer a restrir.

|  |  |
| --- | --- |
| **Offer pŵer:** | **Perygl cyffredin:** |
| Plaen cafnu | * Symud y llwybrydd yn erbyn cyfeiriad y toriad * Peidio ag aros i’r torrwr stopio cylchdroi cyn cael ei roi i lawr * Ceisio cael gwared ar ormod o stoc ar un tro * Peidio â rhoi’r torrwr yn ddigon dyfn yn y colet |
| Plaen uniadu bisgedi | * Peidio â sicrhau bod y sylfaen yn cael ei dal yn dynn ar yr ymyl wrth blymio * Peidio â gwasgu’r darn gwaith i lawr cyn plymio |
| Llif dorri | * Peidio â darparu cymorth ar gyfer pren hir * Peidio â chrampio'r gydran i sylfaen y peiriant * Dal y pren i lawr i’r gwaelod yn rhy agos at lafn y llif * Defnyddio'r math anghywir o lafn |
| Llif gron sy’n cael ei dal mewn llaw | * Peidio â gosod llafn y llif gydag ymestyniad sylfaenol wrth dorri deunyddiau * Ceisio torri deunydd sy’n fwy na’i gapasiti * Peidio â sicrhau bod y deunydd yn cael ei dorri wrth iddo gael ei dorri * Peidio â chadw eich llaw yn bell oddi wrth y llwybr torri |

1. Rhestrwch y rhesymau pam nad oes modd defnyddio’r llafn neu’r torrwr isod a pham fod angen eu cynnal a'u cadw neu eu newid.

|  |  |
| --- | --- |
| **Math o lafn neu dorrwr:** | **Rheswm:** |
| Llafn llif gron | * Dannedd pŵl * Colli set * Y llafn wedi datblygu ‘llygaid du’ * Y llafn wedi colli tensiwn |
| Haearn plaeniwr | * Bylchau yn haearn y plaen * Haearn plaen dwl * Haearn plaen wedi torri |
| Torrwr plaen cafnu | * Ymylon torri dwl * Garan wedi plygu * Ymyl TCT ar goll ar un o’r ddwy ymyl dorri |