Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Cwestiynau amlddewis (tiwtor)

1. Pa un o’r tasgau canlynol **na** fyddai saer ar safle yn ei wneud fel arfer?
2. Gosod portsh
3. Gosod patres i ddal pwysau’r gwresogydd
4. Gwneud grisiau
5. Gorchuddio trawst dur
6. Pa un o’r canlynol **na** fyddai angen i saer coed safle gyfathrebu ag ef fel arfer wrth osod gwaith stydiau am y tro cyntaf?
7. Plymwr
8. Gosodwr brics
9. Trydanwr
10. Plastrwr
11. Pa **un** o’r llwybrau dilyniant canlynol fyddai fwyaf addas ar gyfer prentis saer coed?
12. Rheolwr safle
13. Swyddog iechyd a diogelwch
14. Labrwr
15. Rheolwr gweithdy
16. Pa un o’r offer llaw canlynol fyddech chi’n ei ddefnyddio i dorri ysgrifell yn ddiogel ac yn gywir ar hyd sgertins Torus?
17. Cŷn
18. Llif fras
19. Llif tyno
20. Llif fwa fach
21. Pa un o’r offer pŵer canlynol fyddech chi’n ei ddefnyddio i dorri meitr allanol yn ddiogel ac yn gywir ar hyd sgertins Torus?
22. Herclif
23. Llif gron symudol
24. Llif meitr gyfansawdd
25. Llif dwyffordd
26. Pa un o’r offer llaw canlynol fyddai fwyaf addas ar gyfer gwneud gweithgareddau carcasu strwythurol?
27. Cŷn crwn
28. Befel llithro
29. Cyllell bob-dim
30. Llif fwa fach
31. Pa un o’r offer llaw canlynol fyddai fwyaf addas ar gyfer gwneud gweithgareddau ail ffics?
32. Morthwyl wyneb crwn
33. Sgwâr toi
34. Cŷn mwy cadarn
35. Cŷn mortais
36. Pa un o’r deunyddiau bwrdd canlynol fyddai orau i orchuddio to fflat?
37. Sglodfwrdd wedi’i drin
38. Pren fflawiau cyfeiriedig
39. MDF gwrth-ddŵr
40. Bwrdd caled gwrth-dân
41. Pa **un** o’r eitemau diogelu canlynol a restrir nad yw’n ofyniad gorfodol ar gyfer yr holl bersonél ar y safle?
42. Esgidiau diogelwch gydag amddiffyniad ar y gwadnau
43. LEV lle mae llwch yn cael ei gynhyrchu’n fecanyddol
44. Menig diogelwch gwrth-ddŵr
45. Siaced lachar neu singled
46. Beth ddylech chi ei wneud **gyntaf** os byddwch chi’n darganfod tân ar y safle?
47. Dod o hyd i ddiffoddydd tân
48. Ffonio eich goruchwyliwr
49. Diffodd pob pŵer
50. Canu’r larwm
51. Pwy sy’n gyfrifol am sicrhau bod PPE a CPM yn cael eu defnyddio’n briodol ar y safle?
52. Y swyddog Iechyd a Diogelwch
53. Y rheolwr safle
54. Pawb
55. Eich goruchwyliwr
56. Pa un o’r isod sy’n risg iechyd mawr yn benodol ar gyfer gweithwyr mewn galwedigaethau coed?
57. Syrthio o uchder
58. Canser y gwddf a’r trwyn
59. Dermatitis a gynhyrchir yn gemegol
60. Tinitws
61. Pa liw a siâp yw arwyddion gwahardd?
62. Coch a thrionglog
63. Melyn a thrionglog
64. Glas a chylch
65. Coch a chylch
66. Pa ddau fath o ddiffoddydd tân y gellid eu defnyddio ar dân trydanol, a beth fyddai lliw'r label?
67. Co2 coch ac ewyn glas
68. Dŵr coch a Co2 du
69. Ewyn hufen a Co2 glas
70. Co2 du a phowdr sych glas
71. Beth yw graddfa rhoden gosod allan?
72. 1:3
73. 1:1
74. 1:2
75. 1:10
76. Pa fath o uniad fyddai’n cael ei ddefnyddio fel arfer i gysylltu llinyn grisiau â’r postyn?
77. Uniad Bridle
78. Mortais a thyno wedi’u dal
79. Uniad rhigol
80. Tyno unysgwyddog
81. Sawl golwg a dynnir fel arfer wrth osod ffrâm ffenestr ar roden?
82. 4
83. 1
84. 2
85. 3
86. Beth yw’r gogwydd mwyaf y gall grisiau fod i gydymffurfio â rheoliadau adeiladu?
87. 53°
88. 24°
89. 62°
90. 42°
91. Wrth ddefnyddio peiriant llifanu ongl i dorri metel ar y safle, beth allai fod ei angen arnoch yn gyfreithiol?
92. Teclynnau amddiffyn y clustiau
93. Hyfforddiant offer pŵer
94. Trwydded gwaith poeth
95. Menig sy’n gwrthsefyll gwres
96. Beth yw onglau mewnol triongl hafalochrog?
97. 45°
98. 90°
99. 40°
100. 60°
101. Beth yw’r mesuriad ciwbig o 5 hyd o bren sy’n mesur 2m x 200mm x 100mm?
102. 0.0016 m³
103. 0.04 m³
104. 0.2 m³
105. 0.002m³
106. Mae rhestr o’r holl gydrannau pren a’u dimensiynau gorffenedig unigol yn cyfeirio at:
107. rhestr ddeunyddiau
108. rhestr o’r toriadau
109. rhestr o'r gosodion
110. bil o feintiau
111. Beth yw’r cyflymder gwynt mwyaf cyn iddi beidio â bod yn ddiogel i chi fynd ar do?
112. 24mph
113. 17mph
114. 32mph
115. 10mph
116. Pam fod angen storio lloriau mewnol a phren gorffenedig yn yr adeilad lle mae’n cael ei osod yn y dyddiau cyn ei osod?
117. Er mwyn iddo fod yno pan fydd ei angen arnoch chi
118. Er mwyn iddo beidio â gwlychu
119. Er mwyn iddo ymaddasu
120. Er mwyn iddo allu ehangu
121. Beth allai ddigwydd os na fyddwch yn gadael bwlch ehangu wrth osod lloriau?
122. Gallai ddechrau hollti
123. Gallai ddechrau gwneud sŵn
124. Gallai ddod yn ddarnau
125. Gallai ddechrau crychu