Uned 108: Galwedigaethau gwaith coed

# Taflen waith 9: Diffygion pren (tiwtor)

1. Nodwch y nodweddion a’r effeithiau ar gynnyrch gorffenedig y mae’r diffygion a restrir isod yn eu cael ar fyrddau/cydrannau pren.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Diffygion:** | **Nodweddion:** | **Effaith ar gynnyrch gorffenedig:** |
| Ymyl ddi-lif | Mae’r rhisgl dal yn bresennol ar ran neu ar hyd y pren i gyd | Ddim yn bren addas oherwydd y rhisgl sydd i’w weld |
| Tro | Mae’r bwrdd neu’r gydran wedi’i droi ar ei hyd | Gall effeithio ar y gallu i drwsio’r gydran yn syth yn ei safle terfynol |
| Agen cwpan | Pren yn gwahanu ar hyd y cylch blynyddol | Ddim yn addas oherwydd colli cyfanrwydd (gwendidau) y cynnyrch, yn enwedig os yw’n gydran strwythurol, fel dist |
| Hollt taran | Dangos fel toriad ar draws lled bwrdd pren | Gwendid difrifol a fydd yn arwain at y bwrdd yn torri ar draws |