Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 16: Cywir neu anghywir (dysgwr)

Cwestiynau crynhoi: cywir neu anghywir?

1. Gellir gwanhau PVA gyda dŵr.
2. Mae glain stopio côt denau wedi’u dylunio ar gyfer dwy gôt fflotiog a chôt gorffennu.
3. Gellir gosod plastrfwrdd gyda hoelion galfanedig.
4. Gellir trwsio gleiniau gyda dabiau plastr.
5. Defnyddir tâp wedi’i atgyfnerthu ar gyfer ongl fewnol plastrfwrdd.
6. Mae gleiniau stopio’n cael eu defnyddio ar gilfachau ffenestri.
7. Defnyddir preimar wal sych dros dâp ac arwynebau uniadu.
8. Nid oes angen sandio arwynebau sydd wedi’u uniadu’n allanol cyn defnyddio paent preimio.
9. Mae tâp tyllog yn atgyfnerthiad cryfach na choil EML.
10. Mae metel wedi’i ehangu hefyd yn dod ar ffurf dalennau.