Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 51: Plastro (tiwtor)

1. Rhowch y gweithgareddau canlynol yn y drefn gywir wrth wneud gwaith plastro ar estyniad un llawr newydd. Ysgrifennwch yn y drefn gywir isod o 1 i 10.
2. Gosod plastrfwrdd ar y nenfwd.
3. Gosod plastrfwrdd ar stydiau.
4. Gosod gleiniau onglog safonol ar gilfachau ffenestr, drysau a waliau.
5. Gosod EML ar walblatiau.
6. Rhoi plastr côt fflotiog ar gefndiroedd.
7. Rhoi sgim hunan-adlynol ar uniadau’r nenfwd a’r perimedr.
8. Rhoi cotiau gosod ar nenfydau.
9. Rhoi gleiniau cotiau tenau ar gilfachau allanol plastrfwrdd.
10. Rhoi sgim hunan-adlynol ar uniadau byrddau wal.
11. Gosod plastr gosod ar waliau a phartisiynau.