Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 51: Plastro (dysgwr)

1. Rhowch y gweithgareddau canlynol yn y drefn gywir wrth wneud gwaith plastro ar estyniad un llawr newydd. Ysgrifennwch yn y drefn gywir isod o 1 i 10.

Rhoi gleiniau cotiau tenau ar gilfachau allanol plastrfwrdd.

Gosod plastr gosod ar waliau a phartisiynau.

Gosod plastrfwrdd ar y nenfwd.

Rhoi sgim hunan-adlynol ar uniadau’r nenfwd a’r perimedr.

Rhoi cotiau gosod ar nenfydau.

Rhoi sgim hunan-adlynol ar uniadau byrddau wal.

Gosod EML ar walblatiau.

Gosod plastrfwrdd ar stydiau.

Rhoi plastr côt fflotiog ar gefndiroedd.

Gosod gleiniau onglog safonol ar gilfachau ffenestr, drysau a waliau.