
Uned 109: Plastro a systemau mewnol


# Taflen waith 38: Cyfrifo arwynebedd (tiwtor)

1. Cyfrifwch arwynebedd y mannau canlynol: A, B a C.



**A**

9.3 x 3.8 = 35.34m²

**B**


6.4 x 4.2 = 26.880

minws

0.400 x 0.400 = 0.160

= 26.72m²

**C**

5.1 x 3.2 = 16.320

minws

1.000 x 0.200 = 0.200

= 16.12m²