Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 8: Cwestiynau crynhoi (tiwtor)

1. Sut mae adnabod deunyddiau plastro gwastraff fel gwastraff?

Mae gwahanol fathau o wastraff yn cael eu nodi drwy eu gwahanu.

1. Nodwch ddau ddeunydd peryglus a ddefnyddir ar gyfer plastro.

Dau o’r rhain: calch, sment, plastr

1. Sut mae newidiadau i ddeddfwriaeth diogelwch yn cael eu rhoi ar waith i weithwyr y safle yn ystod y gwaith adeiladu?

Sgyrsiau blwch offer

1. Sut a phryd y byddai gweithdrefnau cymorth cyntaf a gwagio’r adeilad yn cael eu hegluro ar safleoedd adeiladu?

Sesiynau cynefino ar safleoedd

1. Pam ei bod yn bwysig asesu cefndiroedd cyn plastro?

Asesu cryfder a chyflwr

Rheoli sugnedd

Chwilio am allwedd

Paratoi gydag asiant bondio

1. Pa fath o blastr cefndir sy’n cynnwys agreg fermicwlit?

Bondio ysgall

1. Beth sy’n debygol o ddigwydd os daw’r plastrfwrdd i gysylltiad â lleithder?

Bydd craidd y plastrfwrdd yn pydru ac yn chwalu’n ddarnau

1. Pa dri darn ychwanegol o PPE y mae’n rhaid eu gwisgo wrth gymysgu plastr â dril a churwr?

Mwgwd llwch, sbectol ddiogelwch a menig