Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 10: Deunyddiau plastro calch traddodiadol (tiwtor)

Atebwch y cwestiynau hyn ar ddeunyddiau plastro calch traddodiadol:

1. Rhestrwch ddwy fantais defnyddio plastrau calch.

Arwynebau hyblyg ac anadladwy

1. Sut mae calch hydrolig yn caledu?

Set calch hydrolig drwy hydroleiddio

1. Sut mae calch anhydrolig yn caledu?

Setiau calch anhydrolig drwy garbonad

1. Rhestrwch y tri math o galchfaen calch hydrolig.

NHL 2, NHL 3.5 ac NHL 5

1. Pa fath o dywod a ddefnyddir ar gyfer cymysgu plastr calch?

Tywod bras

1. Sut mae pyti calch yn cael ei gynhyrchu?

Mae pyti calch yn cael ei gynhyrchu drwy doddi calch brwd – calsiwm ocsid.

1. Pam fyddai morter calch yn cael ei ddefnyddio ar gyfer plastro?

Gwarchod treftadaeth adeiladau rhestredig. Mae’n anadladwy a dyma’r unig blastr sy’n gydnaws ag adeiladau traddodiadol â waliau solet.