Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 1: Deunyddiau plastro (tiwtor)

1.a) Nodwch **un fantais** y deunyddiau canlynol a ddefnyddir ar gyfer plastro:

1. Cymysgedd morter calch traddodiadol.

Mae’n cael ei ddefnyddio wrth wneud gwaith adfer

Mae’n caniatáu i leithder dreiddio drwy waliau solet.

2. Cymysgeddau plastro sment a thywod.

Mae’n darparu arwyneb cryf

Mae modd ei ddefnyddio ar arwyneb sy’n cynnwys lleithder sydd wedi cael ei drin.

3. Cefndir gypswm a phlastr gorffennu.

Amrywiaeth o blasteri ar gyfer cefndiroedd gwahanol

Mae modd ei gymysgu mewn tybiau gyda dril a churwr.

4. Morteri wedi’u stwmpio yn y ffatri.

Mae wedi’i gymysgu i’r cryfder gofynnol yn barod

Nid oes angen man cymysgu.

1.b) Nodwch **un anfantais** bob un:

1. Cymysgedd morter calch traddodiadol.

Mae’n caledu yn araf iawn o’i gymharu ag unrhyw blastr cefndir arall

2. Cymysgeddau plastro sment a thywod.

Mae’n ddeunydd brau iawn sy’n crebachu ac yn cracio

3. Cefndir gypswm a phlastr gorffennu.

Rhaid ei ddefnyddio o fewn ei oes silff

4. Morteri wedi’u stwmpio yn y ffatri.

Drud

Rhaid ei ddefnyddio o fewn tri diwrnod.