Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 30: Cynllunio gwaith plastro (tiwtor)

Atebwch y cwestiynau hyn ar gynllunio a pharatoi cefndiroedd.

1. Beth sy’n debygol o achosi i nenfwd plastrfwrdd ysigo?

Distiau’n nenfwd yn rhy bell oddi wrth ei gilydd

1. Pam mae rhai gosodiadau sgriwiau’n popio arwyneb y plastr?

Nid yw’r ffitiadau wedi treiddio’n llwyr i’r plastrfwrdd

1. Beth yw canlyniad tebygol gosod plastrfwrdd mewn tŷ llaith?

Bydd llwydni’n effeithio ar y plastrfwrdd a bydd yn chwalu

1. Pa ychwanegyn sy’n cael ei ychwanegu at dywod a sment wrth atgyweirio waliau sydd wedi’u heffeithio gan leithder?

Atalydd halen i reoli ewlychiad

1. Bydd gosod plastr cryf ar arwynebau gwan yn arwain at ba fath o ddiffyg?

Plastr yn dod yn rhydd o’r cefndir oherwydd straen

1. Pa offer mecanyddol sy’n cael ei ddefnyddio i dynnu gwaith plastr ystyfnig o gefndir?

Torrwr mecanyddol

1. Pa offer llaw sy’n cael ei ddefnyddio i dynnu paent rhydd oddi ar gefndir?

Brwsh gwifrau

1. Defnyddir sgablydd mecanyddol i baratoi pa fath o arwyneb?

Arwynebau sgleiniog trwchus fel brics peirianneg