Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 45: Creu ongl galed draddodiadol (tiwtor)

1. Rhowch y brawddegau hyn yn y drefn gywir ar gyfer creu ongl galed gan ddefnyddio’r dull mesur cefn. Ysgrifennwch nhw yn eu trefn o 1 i 9.
2. Gosod y mesurydd, gan sicrhau ei fod yn unionsyth
3. Rhoi’r deunydd gyfwyneb â’r pren mesur
4. Gadael i’r deunydd galedu
5. Symud y mesurydd yn ofalus oddi wrth y nib
6. Dal y mesurydd i'r ochr arall
7. Gwirio'r trwch a’i fod yn unionsyth
8. Gosod y mesurydd, gan sicrhau ei fod yn unionsyth
9. Rhoi’r deunydd gyfwyneb a’r pren mesur i ffurfio ongl allanol
10. Symud y mesurydd i ffwrdd ar ôl i'r deunydd gael ei osod