Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 31: Paratoi cefndiroedd – cywir neu anghywir (dysgwr)

Darllenwch y datganiadau canlynol a nodwch a ydynt yn gywir neu’n anghywir.

1. Mae tynnu hen blastr yn cael ei alw’n ‘sgolpio’.

2. Mae’n bosib sgimio dros arwyneb sydd wedi’i blastro gyda chyfrwng bondio.

3. Mae dellt a phlastr yn dal i gael eu defnyddio heddiw mewn gwaith cadwraeth.

4. Mae EML yn cael ei ddefnyddio i baratoi cefndiroedd compównd cyn plastro.

5. Mae modd rhoi cyfryngau bondio ar walblatiau fel bod y deunydd plastro yn glynu at yr arwyneb.

6. Gall lleithder achosi ewlychaid ar arwyneb y plastr.

7. Mae modd tynnu paent rhydd oddi ar arwyneb y cefndir gyda gwn nodwydd.

8. Mae cefndiroedd compównd yn cynnwys llawer o ddeunyddiau gwaith maen.

9. Dylid gwirio llinoledd hen ddistiau pren a stydiau a bod eu canol yn gywir.

10. Mae dellt a phlastr yn gefndir sy’n gysylltiedig â phlastr calch.