Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 31: Paratoi cefndiroedd – cywir neu anghywir (tiwtor)

Darllenwch y datganiadau canlynol a nodwch a ydynt yn gywir neu’n anghywir.

1. Mae tynnu hen blastr yn cael ei alw’n ‘sgolpio’.

Anghywir

2. Mae’n bosib sgimio dros arwyneb sydd wedi’i blastro gyda chyfrwng bondio.

Cywir

3. Mae dellt a phlastr yn dal i gael eu defnyddio heddiw mewn gwaith cadwraeth.

Cywir

4. Mae EML yn cael ei ddefnyddio i baratoi cefndiroedd compównd cyn plastro.

Cywir

5. Mae modd rhoi cyfryngau bondio ar walblatiau fel bod y deunydd plastro yn glynu at yr arwyneb.

Anghywir

6. Gall lleithder achosi ewlychaid ar arwyneb y plastr.

Cywir

7. Mae modd tynnu paent rhydd oddi ar arwyneb y cefndir gyda gwn nodwydd.

Cywir

8. Mae cefndiroedd compównd yn cynnwys llawer o ddeunyddiau gwaith maen.

Cywir

9. Dylid gwirio llinoledd hen ddistiau pren a stydiau a bod eu canol yn gywir.

Cywir

10. Mae dellt a phlastr yn gefndir sy’n gysylltiedig â phlastr calch.

Cywir