Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 42: Cywir neu anghywir (tiwtor)

Darllenwch y datganiadau canlynol a nodwch a ydynt yn gywir neu’n anghywir.

1. Gellir gosod plastrfwrdd gydag adlyn sbwng.

Cywir

2. Mae gan plastrfwrdd graidd gypswm.

Cywir

3. Mae plastrfwrdd lliw ifori yn gallu gwrthsefyll lleithder.

Anghywir

4. Mae gan blastrfwrdd lliw glas sgôr tân o un awr.

Anghywir

5. Wrth osod plastrfwrdd ar stydiau dur, rhaid i’r sgriw dreiddio’r stydiau 10mm.

Cywir

6. Defnyddir laminiadau thermol i gynyddu inswleiddiad.

Cywir

7. Gellir naill ai tapro neu ddefnyddio ymyl sgwâr ar fwrdd plastr.

Cywir

8. Wrth osod plastrfwrdd ar ddwy ochr rhaniad stydiau dur, bydd angen stagro’r byrddau ar y naill ochr a’r llall i’w gryfhau.

Cywir

9. Dim ond yn fertigol y gellir gosod plastrfwrdd.

Anghywir

10. Mae plastrfwrdd safonol yn gallu pydru os yw’n cael ei ddefnyddio mewn ystafelloedd gwlyb.

Cywir