Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 2: Rhoi plastr ar wahanol gefndiroedd (tiwtor)

Darllenwch y datganiadau canlynol a nodwch a ydynt yn gywir neu’n anghywir.

1. Mae arwyneb cefndir carreg yn debygol o fod angen côt dybio allan.

Cywir

1. Byddai nenfwd plastrfwrdd newydd angen plastr un gôt gan ddefnyddio dau gerdyn plastr.

Cywir

1. Byddai angen gosod plastr ar gefndiroedd metel wedi’u hymestyn gan ddefnyddio dwy gôt.

Anghywir

1. Mae arwyneb bwrdd plastr yn galw am gôt fflotiog ac allweddu gyda fflôt garwhau.

Anghywir

1. Mae cefndir dellt a phlastr yn galw am got bigog.

Cywir

1. Mae angen gosod gwaith blociau newydd gyda chôt grafog cyn rhoi côt fflotiog arno.

Anghywir

1. Gellir rhoi plastr gorffennu ar ben brics anwastad.

Anghywir

1. Mae gwaith brics anwastad yn debygol o fod angen côt grafog.

Cywir