Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 45: Creu ongl galed draddodiadol (dysgwr)

1. Rhowch y brawddegau hyn yn y drefn gywir ar gyfer creu ongl galed gan ddefnyddio’r dull mesur cefn. Ysgrifennwch nhw yn eu trefn o 1 i 9.

Gosod y mesurydd, gan sicrhau ei fod yn unionsyth

Rhoi’r deunydd gyfwyneb a’r pren mesur i ffurfio ongl allanol

Gosod y mesurydd, gan sicrhau ei fod yn unionsyth

Dal y mesurydd i'r ochr arall

Rhoi’r deunydd gyfwyneb â’r pren mesur

Symud y mesurydd yn ofalus oddi wrth y nib

Symud y mesurydd i ffwrdd ar ôl i'r deunydd gael ei osod

Gwirio'r trwch a’i fod yn unionsyth

Gadael i’r deunydd galedu