
Uned 109: Plastro a systemau mewnol

# Taflen waith 40: Cyfrifo perimedrau, arwynebedd a chyfaint (tiwtor)

1. Cyfrifwch y perimedr, yr arwynebedd a’r cyfaint fel y dangosir isod.

**Perimedr**

****


3.142 x 3.000 = **9.426**

**+**

5.000 + 5.000 = **10.000**

= **19.426**

**Arwynebedd**

****


3.142 x 1.5 x 1.5 = **7.070**

**+**

5.000 x 3.000 = **15.000**

7.070 + 15.000 = **22.070**

**Cyfaint**

****Trwch y llawr 0.050mm

3.142 x 1.5 x 1.5 = **7.070**

**+**

5.000 x 3.000 = **15.000**

7.070 + 15.000 = **22.070**

**22.070 x 0.050 = 1.103**