Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 9: Offer Paentio (tiwtor)

1. Nodwch bedwar peth sy’n bwysig wrth ddewis brwsh paent newydd.

Addas ar gyfer y dasg. Cyfforddus yn y llaw. Addas ar gyfer y math o baent sy’n cael ei ddefnyddio. Yn para’n ddigon da ar gyfer glanhau ac ailddefnyddio’n aml.

1. Pa fath o frwsh sy’n cael ei ddisgrifio isod?

*Mae’n fwyaf addas ar gyfer paent olew ond efallai y bydd brwshys mwy yn addas ar gyfer paent dyfrsail hefyd.*

Blew naturiol/pur


1. Pa un o’r canlynol sy’n anfantais mewn llenwad brwsh synthetig?
2. Gall brwsys dorri, plygu neu golli eu siâp
3. Gall gymryd ychydig o amser i ffurfio siâp
4. Perfformiad gwael gyda rhai mathau o baent dyfrsail
5. Does dim modd ei lanhau gan ddefnyddio white spirit
6. Esboniwch sut mae modd adnabod blew naturiol.

Yn ôl y lliw (du neu hufen), os yw’r blew yn tapro neu eu pennau’n hollti’n naturiol.

1. Esboniwch rôl y ‘gwahanwr’ mewn brwsh paent.

Gweithredu fel ‘cronfa’ i ddal paent

1. Enwch bob rhan o gydrannau’r brwsh paent.



Brwsh/llenwad

Handlen

Amgarn/bonyn

Epocsi/gosodiad

Gwahanwr

1. Llenwch lawes y rholer i’r dyfnder cywir:

Er mwyn rhoi emylsiwn mat ar wal: CANOLIG

Er mwyn rhoi paent glos ar ddrws fflat:BYR

Ar gyfer arwynebau gyda gwead dyfnach fel gro chwipio:HIR

Er mwyn rhoi emylsiwn sidan dros bapur wal gweadog: HIR IAWN / DWFN

1. Pa fath o lawes rholio sydd yn y llun isod?



Croen dafad

1. Cywir neu anghywir? Rhowch gylch o amgylch y C neu’r A a rhoi’r rheswm dros eich dewis:

Rholeri sbwng yw’r dewis gorau i roi paent ar blastr garw/gro chwipio C A

Mae rholeri sbwng yn rhy wastad i orchuddio’r gwead ac nid ydynt yn dal digon o baent

1. Rhowch ddau reswm pam ei bod yn well tywallt paent i mewn i’r tegell paent yn hytrach na’i ddefnyddio’n syth o’r tun.

Rhag ofn y byddwch yn ei ollwng ac mae’n osgoi halogyddion fel llwch a dail rhag mynd i mewn i’r paent.

1. Enwch y mathau o fframiau sydd yn y lluniau isod.



Ffrâm cawell Ffrâm dwy fraich

1. Rhowch ddau reswm pam ei bod yn arfer gorau i dywallt cymaint o baent ag sydd ei angen arnoch i mewn i degell paent.

Rhag ofn eich bod yn gollwng paent, er mwyn osgoi halogi paent ymhellach, pwysau

1. Nodwch un fantais ac un anfantais o ddefnyddio bwced baent 15 litr.

Mantais Arbed amser yn ail-lenwi potiau stoc drwy’r amser  
Anfantais Yn drwm i’w gario o gwmpas

1. Rhowch y broses o lanhau brwsh paent yn y drefn gywir.
2. Gadewch mewn lle oer a sych
3. Troellwch y toddydd dros ben allan ohono
4. Hongiwch wrth yr handlen neu ei adael yn fflat
5. Crafwch y paent dros ben yn ôl i gynhwysydd
6. Golchwch y brwsh gan ddefnyddio toddydd priodol

1 d 2 e 3 b 4 c 5 a

1. Marciwch pa rai o’r datganiadau canlynol sy’n *anghywir* wrth lanhau llawes rholer?
2. Pan fydd y llawes yn lân, dylid ei gadael yn fflat ar fwrdd
3. Crafwch y paent dros ben i ffwrdd cyn ei lanhau
4. Tywalltwch y dŵr wedi’i halogi i ddraen neu afon
5. Golchwch lawes newydd y rholer cyn ei defnyddio i gael gwared â pheil rhydd
6. Gwlychwch rywfaint ar y llewys cyn eu defnyddio
7. Troellwch y rholer pan fydd yn lân i godi’r peil
8. Pa fath o lawes rholer fyddech chi’n ei dewis i rolio paent glos ar ddrws gwastad?

Sbwng, fflocs neu foher ffug