Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 2: Mathau o waith addurno (tiwtor)

1. Rhowch y math o waith addurno sy’n cael ei ddangos yn y llun isod.

Dewiswch eich atebion o’r canlynol: Masnachol, Domestig, Diwydiannol, Treftadaeth

# UKVMAroof Archives - UKVMAPAINTING A BRIGHTER FUTURE FOR HOUSING CHARITY

# Diwydiannol Domestig





Treftadaeth Masnachol

1. Eglurwch pam mae sgiliau cyfathrebu da yn bwysig wrth ddelio â’r cwsmer ac addurno ei gartref.

Meithrin perthynas dda ac ymddiriedaeth â’r cwsmer a sicrhau bod y gwaith yn mynd rhagddo’n hwylus.

1. Marciwch **Do** (domestig), **M** (masnachol), **Di** (diwydiannol) **a T** (treftadaeth)wrth ymyl y math o waith peintio mae’n berthnasol iddo:
2. Pont reilffordd haearn...................................................Di
3. Ffensys gardd.............................................Do
4. Adnewyddu ffermdy o'r ddeunawfed ganrif .....T
5. Y tu allan i dŷ preifat.................Do
6. Mast radio.................................................Di
7. Ardal y bar mewn tafarn..................................M
8. Gasomedr storfa...................................Di
9. Cegin mewn tŷ preifat.........................Do
10. Ystafell arddangos ceir..........................................M
11. Ystafelloedd dosbarth mewn ysgol..........................................M
12. Tyrbinau gwynt ar y môr..........................................Di
13. Y gwaith dur mewn stadiwm newydd..........................................Di
14. Y tu mewn i siop chwaraeon.......................M
15. Rydych chi wedi cael dyddiad cau pendant i orffen y gwaith addurno mewn siop ddillad, sydd ar gau er mwyn ei hadnewyddu. Os na fydd y gwaith yn cael ei gwblhau, ni fydd y siop yn ailagor mewn pryd.

Pa rai o’r canlynol ydych chi’n meddwl yw’r rheswm dros y dyddiad cau tynn?

1. Bydd arogl y paent yn atal pobl rhag dod i mewn.
2. Efallai bydd y stoc yn mynd allan o ffasiwn os bydd y siop yn hwyr yn agor.
3. Bydd yn effeithio ar elw.
4. Mae’n bosibl i’r staff adael a mynd i weithio yn rhywle arall.
5. Fydd dim digon o amser i ailaddurno os nad yw’r lliwiau’n edrych yn iawn.
6. a. Pa fath o waith mae’r datganiad canlynol yn berthnasol iddo?

*Mae’n gofyn am lawer o wahanol sgiliau llaw, llygad dda am fanylion, amynedd a gwybodaeth am hen ddeunyddiau a thechnegau.*


Treftadaeth

b. Pam ydych chi’n meddwl bod angen y rhinweddau hyn ar gyfer y math hwn o waith?


Goddrychol; yn ôl disgresiwn y tiwtor: mae’r gwaith yn aml yn cymryd llawer o amser, mae’n ddyrys ac yn aml yn golygu bod angen deall a defnyddio nifer o ddeunyddiau, offer a chyfarpar nad ydyn nhw bob tro’n cael eu defnyddio mewn mathau eraill o addurno.

1. Ar ôl trafodaeth yn y dosbarth, ysgrifennwch frawddeg fer yn egluro pa fath o waith addurno rydych chi’n teimlo sydd fwyaf addas i chi a’r math sydd lleiaf addas i chi, a nodwch pam.

Amherthnasol

1. Cysylltwch y gofynion canlynol â rôl addurnwr
2. Ymwybyddiaeth dda o iechyd a diogelwch
3. Gallu gweithio dan bwysau
4. Gallu gweithio’n lân
5. Diddordeb yn y gorffennol
6. Addurno masnachol
7. Addurno domestig
8. Addurno treftadaeth
9. Addurno diwydiannol
10. d 2) a 3) b 4) c
11. Nodwch y nodweddion pensaernïol allanol yn y llun isod a rhowch y rhif cyfatebol yn y cylch perthnasol.
12.  Crib
13. Talcen/pen pîn
14. Ychwanegiad at adeilad
15. Caeadau plwm
16. Plinth
17. Paneli Solar
18. Portsh
19. Bondo/soffit/ffasgia
20. Conglfaen
21. To talcen slip

1. Nodwch y nodweddion pensaernïol mewnol yn y llun isod a rhowch y rhif cyfatebol yn y cylch perthnasol.

1)Cilfwâu

2) Ffris

3) Rheilen lluniau

4) Ffrâm a drws panel

5) Ffenestr linter

6) Rheilen dado

7) Dado


8) Brest simnai

9) Alcof

10) Sgyrtin

11) Llenwad waliau

1. Nodwch wyth cydran y drws chwe-phanel hwn.



Rheilen uchaf

Mwntin

Rheilen ganolraddol / draws

Estyllen

Rheilen glo

Mowldin y panel

Panel

Rheilen waelod

1. a. Rhestrwch y mathau o arwynebau sy’n gyffredin i waith diwydiannol.

Nid yw’n cynnwys popeth ond dylai gynnwys o leiaf bedwar o’r canlynol:

Haearn, haearn bwrw, concrit, dur, sinc, plwm, alwminiwm, dur/haearn galfanedig, asbestos, plastigau, asffalt, brics, metel cyrydedig, gwydr, pren

b. Nodwch sut mae’r arwynebau hyn yn cael eu paratoi

Glanhau gyda fflamau, siotlanhau/glanhau gyda graean, stripio paent diwydiannol, crafu, brwsys gwifrau, offer llaw mecanyddol, glanhau/ysgythru asid

c. Rhestrwch dri math o orffeniad ‘diwydiannol’.

Nid yw'r rhestr hon yn cynnwys popeth:Epocsi-resin pecyn sengl/deuol, preimiwr sinc, preimiwr ocsid coch/llwyd, ocsid haearn micacious, paent rwber clorin, preimyddion sy’n seiliedig ar wirod, preimyddion cyffredinol, preimyddion sinc cyfoethog, paent gwrth-wres

1. a. Rhestrwch y mathau o arwynebau sy’n gyffredin i waith treftadaeth.

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth: Calch/tywodfaen, rendr, distemper neu wyngalch sydd wedi cael ei beintio o’r blaen, meini nadd, haearn bwrw, fflint, copr, pren, plastr, bangorwaith a dwb, turn a phlastr, brics, paent plwm, arwynebau euraid***.***

b. Pa fathau o ddeunyddiau paratoi fyddai’n cael eu defnyddio ar yr arwynebau uchod?

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth: Rendr sment a thywod, llenwadau arbenigol, pwti calch, rendr calch, pren ar gyfer atgyweirio.

c. Rhestrwch y mathau o baent y gallech eu defnyddio ar waith treftadaeth.

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth: Paent distempr/gwyngalch, paent sy’n seiliedig ar olew, paent lliw aur.

1. *‘Mae gallu gweithio’n uchel heb cael pendro a ffitrwydd corfforol yn hanfodol’* yn rhinwedd mewn peintiwr ac addurnwr ar gyfer pa fath o waith?

Addurno diwydiannol

1. Tanlinellwch yr un sy’n wahanol ac egluro pam.
2. Swyddfeydd
3. Gwestai
4. Banciau
5. Pontydd

Mae pontydd yn waith diwydiannol, mae’r gweddill yn fasnachol.

1. Enwch math arall o waith y byddai modd ystyried ei fod yn waith ‘masnachol’.

Nid yw’r rhestr hon yn cynnwys popeth:Ysgolion, tafarndai, warysau, adeiladau awdurdodau lleol/llywodraeth.