
Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 9: Offer paentio (dysgwr)

1. Nodwch bedwar peth sy’n bwysig wrth ddewis brwsh paent newydd.
2. Pa fath o frwsh sy’n cael ei ddisgrifio isod?

*Mae’n fwyaf addas ar gyfer paent olew ond efallai y bydd brwshys mwy yn addas ar gyfer paent dyfrsail hefyd.*

1. Pa un o’r canlynol sy’n anfantais mewn llenwad brwsh synthetig?
2. Gall brwsys dorri, plygu neu golli eu siâp
3. Gall gymryd ychydig o amser i ffurfio siâp
4. Perfformiad gwael gyda rhai mathau o baent dyfrsail
5. Does dim modd ei lanhau gan ddefnyddio white spirit
6. Esboniwch sut mae modd adnabod blew naturiol.
7. Esboniwch rôl y ‘gwahanwr’ mewn brwsh paent.
8. Enwch bob rhan o gydrannau’r brwsh paent.



1. Llenwch lawes y rholer i’r dyfnder cywir:

Er mwyn rhoi emylsiwn mat ar wal:

Er mwyn rhoi paent glos ar ddrws fflat:

Ar gyfer arwynebau gyda gwead dyfnach fel gro chwipio:

Er mwyn rhoi emylsiwn sidan dros bapur wal gweadog:

1. Pa fath o lawes rholio sydd yn y llun isod?



1. Cywir neu anghywir? Rhowch gylch o amgylch y C neu’r A a rhoi’r rheswm dros eich dewis:

Rholeri sbwng yw’r dewis gorau i roi paent ar blastr garw/gro chwipio C A

1. Rhowch ddau reswm pam ei bod yn well tywallt paent i mewn i’r tegell paent yn hytrach na’i ddefnyddio’n syth o’r tun.
2. Enwch y mathau o fframiau sydd yn y lluniau isod.



1. Rhowch ddau reswm pam ei bod yn arfer gorau i dywallt cymaint o baent ag sydd ei angen arnoch i mewn i degell paent.
2. Nodwch un fantais ac un anfantais o ddefnyddio bwced baent 15 litr.

Mantais

Anfantais

1. Rhowch y broses o lanhau brwsh paent yn y drefn gywir.
2. Gadewch mewn lle oer a sych
3. Troellwch y toddydd dros ben allan ohono
4. Hongiwch wrth yr handlen neu ei adael yn fflat
5. Crafwch y paent dros ben yn ôl i gynhwysydd
6. Golchwch y brwsh gan ddefnyddio toddydd priodol

1......... 2........ 3........ 4........ 5........

1. Marciwch pa rai o’r datganiadau canlynol sy’n *anghywir* wrth lanhau llawes rholer?
2. Pan fydd y llawes yn lân, dylech ei gadael yn fflat ar fwrdd
3. Crafwch y paent dros ben i ffwrdd cyn ei lanhau
4. Tywalltwch y dŵr wedi’i halogi i ddraen neu afon
5. Golchwch lawes newydd y rholer cyn ei defnyddio i gael gwared â pheil rhydd
6. Gwlychwch rywfaint ar y llewys cyn eu defnyddio
7. Troellwch y rholer pan fydd yn lân i godi’r peil
8. Pa fath o lawes rholer fyddech chi’n ei dewis i rolio paent glos ar ddrws gwastad?