Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 8: Offer llaw a phŵer (dysgwr)

1. Allwch chi adnabod yr offer llaw canlynol o’u disgrifiadau a sut maen nhw’n cael eu defnyddio?
2. Offeryn â llafn caled; mae handlenni pren ar y rhai o’r ansawdd gorau; maent yn cael eu defnyddio i dynnu papur wal, paent rhydd a diffygion eraill ar arwynebau.
3. Mae’r offer hyn yn cynnwys llafnau hyblyg tenau; gall llafnau o’r ansawdd gorau blygu 90 gradd a dod yn ôl i siâp; maent yn cael eu defnyddio ar gyfer amryw o wahanol ddeunyddiau llenwi
4. Yn debyg i frwsh paent naill ai gydag blew pur, neu frwshys synthetig (wedi’u gwneud gan bobl), darn pwysig o offer i dynnu llwch a llanastr cyffredinol o arwyneb cyn ei beintio.
5. Llafn ar goesyn metel, ac nid bachyn. Maen nhw’n cael eu defnyddio’n bennaf i dynnu cotiau paent gan ddefnyddio stripiwr paent neu wres. Mae dau brif fath, un ar gyfer arwynebedd gwastad a mowldinau, ac un arall ar gyfer arwynebau gwastad.
6. Arf llaw sy’n dal tiwbiau calc, silicôn a deunyddiau selio hyblyg eraill yr addurnwr, er mwyn llenwi craciau a bylchau mewn sgyrtin, architrafau a chornisiau.
7. Gall rhain gael eu cynhyrchu mewn ffatri neu eu torri o ddarn o bren. Mae’n cael ei ddefnyddio i helpu i sgraffinio arwyneb. Gall defnyddio eitemau helpu i greu arwyneb mwy gwastad yn gyflymach a gyda llai o ymdrech.
8. Ticiwch pa ddau o’r canlynol sy’n fanteision i wn gwres aer poeth:
9. Mae’n llai o berygl tân
10. Mae’n drydanol
11. Mae’n tynnu paent yn gyflym
12. Mae’n llai tebygol o losgi’r pren
13. Ticiwch pa ddau o’r canlynol sy’n anfanteision i wn gwres aer poeth:
14. Mae’n bosibl ei ddefnyddio ym mhobman
15. Mae angen cyflenwad trydan
16. Mae’n llosgi’r pren yn hawdd
17. Mae’n arafach na gwres nwy
18. Esboniwch y gwahaniaeth rhwng sgraffinio â llaw a sgraffinio mecanyddol.
19. Nodwch ddau o fanteision sgraffinio di-lwch.
20. Nodwch fantais sandiwr di-lwch a di-wifr
21. Enwch yr eitemau yn y llun isod a’u defnyddiau.



1. Rhestrwch feintiau cyffredin cyllyll stripio a llenwi.
2. Nodwch y ddau fath gwahanol o fachyn siafio isod



1. Pa ddarn o offer addurnwr sydd yn y llun isod?



1. Gwn gwres wedi'i bweru gan fatri
2. Gwn mastic
3. Gwn calcio wedi’i bweru gan fatri
4. Gwn llenwi
5. Llenwch y gair coll

Bydd angen T................................. i leihau’r foltedd o 240 folt i 110.

1. Beth yw lliw arferol cyfarpar 110v?
2. Rhestrwch dair o fanteision offer pŵer sy’n gweithio ar fatri.
3. Beth yw anfantais offeryn pŵer di-wifr?