Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 6: Deunyddiau a ddefnyddir i ddiogelu ardaloedd cyfagos (tiwtor)

1. Cadwch yr ardal waith yn ddiogel i osgoi’r problemau hyn. Llenwch y bylchau yn y geiriau isod.

ANGHYTUNO diangen gyda chwsmeriaid neu gleientiaid

Premiwm YSWIRIANT uwch

Colli BUSNES yn y dyfodol

Hawliadau yswiriant COSTUS.

Colli ENW DA

1. Rhestrwch dair ffordd o ddiogelu eiddo.

Masgio; gorchuddio; symud.

1. Rhestrwch y mathau o eitemau y bydd angen eu diogelu mewn tŷ ac amgylchedd swyddfa.

Llawr. Eitemau trydanol. Dodrefn, llefydd tân. Drychau, lluniau, celf waliau.

Goleuadau/gosodiadau goleuadau, cysgodlenni, lampau. Ffannau nenfwd, fentiau aerdymheru, dwythellau.

Planhigion, dodrefn. Bleindiau, llenni, ffenestri, sgriniau, fentiau, socedi, switsys

1. Rhestrwch y mathau o eitemau y bydd angen eu diogelu ar du allan i adeiladau domestig.

Heulfannau, planhigion, dodrefn, ffenestri, decin. Goleuadau/Gosodiadau goleuadau.

1. Nodwch y math o ddiogelwch sy’n cael ei ddisgrifio isod.

Mae modd cael rhai ysgafn a thrwm (maen nhw’n gallu bod â chefn rwber/polythen) i orchuddio lloriau, dodrefn, grisiau, llwybrau a gerddi. Mae eu manteision yn cynnwys eu bod yn wydn, yn gorchuddio arwynebau mawr, mae modd eu hailddefnyddio ac maen nhw’n para’n hir. Mae eu hanfanteision yn cynnwys bod paent/hylif yn gallu gollwng drwy rai mathau, ac mae angen eu golchi/glanhau’n aml.

Cwrlid cotwm rhag llwch

1. Pa rai o’r nodweddion canlynol sydd ddim yn fantais o orchuddion plastig tenau?
2. Ysgafn
3. Rhad
4. Mae modd eu defnyddi unwaith
5. Gwrth-ddŵr a gwrth-lwch
6. Mae’r manteision isod i gyd yn fanteision o ba fath o orchudd?

Mawr, gwrth-ddŵr, gwydn, mae modd eu hailddefnyddio, mae modd eu clymu i wrthrych os oes angen, ddim yn pydru.

Tarpolin polythen

1. Nodwch enwau’r math o dâp isod a pha led sydd ar gael.



Tâp masgio crêp: 25mm, 50mm a 100mm

1. Pa fath o ddeunydd masgio byddech chi’n ei ddefnyddio os byddech chi angen rhywbeth lletach na thâp masgio, rhywbeth sy’n ffitio o amgylch arwynebau crwn, ac nad yw’n difrodi’r arwyneb wrth ei dynnu?

Papur masgio brown

1. Rydych chi angen deunydd masgio i fasgio ffenestri maint gwahanol wrth i chi olchi a pheintio'r tu allan i dŷ lle mae rhywun yn byw.

Ffilm masgio hunanadlynol

1. Rydych chi wedi cael y dasg o beintio nenfwd mewn tŷ mawr gan ddefnyddio tŵr symudol, mae’r llawr yn dderw gyda farnais ac mae’n rhaid ei ddiogelu. Nodwch pa fath o warchodaeth fyddech chi’n ei dewis ar gyfer y dasg a pham.

Dalenni o fyrddau gan eu bod yn gwarchod yn well yn erbyn gwrthrychau trwm fel tŵr symudol

1. Pa fath o ddiogelwch sy’n cael ei ddisgrifio isod?

Ysgafn, rhad, gwrth-ddŵr, rhwygo’n hawdd, ddim yn wydn, angen ei dapio i lawr, mae modd ei ddefnyddio unwaith.

Llenni plastig

1. Pa fath o ddiogelwch sydd yn y llun yma? Enwch un sefyllfa lle byddai’n cael ei ddefnyddio.

****

Ffilm masgio hunanadlynol, plastig