Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 1: Rôl yr arlunydd a’r addurnwr (tiwtor)

1. O’r hyn rydych chi wedi’i ddysgu am rôl y peintiwr a’r addurnwr, rhestrwch y gwahanol fathau o bethau y gallai peintiwr ac addurnwr eu gwneud fel rhan o’i swydd.

Defnyddio paent gyda rholiwr brwsh a sbreiol; cynllunio; goruchwylio iechyd a diogelwch; diogelu arwynebau; papuro; paratoi arwynebau; defnyddio nodweddion addurniadol; cysylltu â chwsmeriaid.

1. Rhestrwch bedair ffordd y gallai difrodi eiddo effeithio arnoch fel peintiwr ac addurnwr hunangyflogedig.

Colli enillion/elw. Amser yn cael ei wastraffu wrth lanhau. Colli enw da. Colli gwaith yn y dyfodol.

1. Aildrefnwch y llythrennau isod i ffurfio byrfoddau ar gyfer tri rheoliad pwysig sy’n ymwneud â pheintwyr ac addurnwyr, a nodwch eu hystyron.

Rheoliadau Darparu Cyfarpar Gwaith

Rheoliadau Gweithio mewn Mannau Uchel

Rheoli Sylweddau sy'n Peryglu Iechyd

1. Dychmygwch eich bod yn gwneud joban baentio fawr y tu allan, pa fath o bethau ydych chi’n meddwl y mae angen i chi gynllunio ar eu cyfer cyn dechrau’r joban?

Y tywydd. Materion iechyd a diogelwch. Ble i ddechrau a gorffen gweithio. Meddu ar yr offer, y deunyddiau a’r cyfarpar cywir. Gweithio o amgylch crefftau eraill, offer mynediad, y cwsmer a’r cyhoedd.

1. Dychmygwch eich bod yn gwneud joban baentio fach y tu mewn, pa fath o bethau ydych chi’n meddwl y mae angen i chi gynllunio ar eu cyfer cyn dechrau’r joban?

Mynediad; trefniadau cwsmeriaid; diogelwch; dulliau diogelu; ble i storio eiddo.

1. Cywir neu anghywir? Ysgrifennwch C neu A ar ôl y datganiadau canlynol.
2. Nid yw paratoi yn bwysig ................A
3. Mae’n bwysig gallu cyfrifo meintiau wrth bapuro.................C
4. Mae sglein yn effaith addurnol arbenigol ................C
5. Dim ond i gyflogwyr y mae rheolau iechyd a diogelwch yn berthnasol...........A
6. Mae pen da am uchder yn bwysig i beintwyr diwydiannol .................C
7. Rhestrwch dair ffordd o ddefnyddio paent.

Brwsio; rholiwr; sbreio.

1. Pa agwedd ar beintio ac addurno y mae HLVP yn ymwneud â hi?
2. Sbreio
3. Paratoi
4. Iechyd a diogelwch
5. Defnyddio cyfarpar mynediad
6. Ysgrifennwch frawddeg fer yn egluro beth yn eich barn chi yw’r gwahaniaeth rhwng peintiwr ac addurnwr.

Dylai gynnwys: addurnwyr yn papuro, yn gwneud gwaith addurnol. Dim ond paratoi arwynebau a phaentio y bydd paentwyr.

1. Mae’r gallu i gynllunio gwaith a chyfrifo meintiau deunyddiau’ yn ffactor pwysig o ran pa fath o waith addurno?

Papuro

1. Nawr eich bod wedi chwilio am rowlio cadach, marblo a dangos graen, ysgrifennwch ddisgrifiad byr o bob un isod a ble y byddai pob un yn cael ei ddefnyddio.

Goddrychol; bydd yr atebion yn amrywio ond dylent gynnwys disgrifiad gweledol byr.