Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 10: Deunyddiau paratoi (dysgwr)

1. Dyma’r ddau fath mwyaf cyffredin o bapurau sgraffinio a ddefnyddir gan beintwyr ac addurnwyr.
2. Pa nam ar yr arwyneb allai papur sgraffinio garw ei achosi pe bai’n cael ei ddefnyddio i rwbio arwyneb llyfn?
3. Enwch y math o bapur sgraffinio a ddisgrifir isod:

*Mae’n gynt ac yn fwy effeithiol na mathau eraill o bapur sgraffinio sych Nid yw’n tagu fel papurau sgraffinio traddodiadol hŷn, ac mae’n cael ei werthu mewn rholiau 1, 5, 10, a 50 metr*

1. Beth yw’r enw cywir ar bapur sgraffinio gwlyb neu sych?
2. Rhestrwch bum gradd o bapur alwminiwm ocsid o lyfn i arw.
3. Rhestrwch bum gradd o bapur gwlyb a sych o arw i lyfn
4. Rhowch enghraifft lle byddech yn defnyddio’r mathau canlynol o ddeunydd llenwi.





............................. .......................... .............................



............................................. .................................................

1. Pam ei bod yn bwysig peidio â chymysgu gormod o lenad dau becyn?
2. Rydych chi wedi cael y dasg o olchi drws allanol garej sydd wedi’i orffen ymlaen llaw mewn ffatri. Ysgrifennwch frawddeg fer yn nodi sut byddech chi’n mynd ati i gyflawni’r dasg a pha gynnyrch glanhau fyddech chi’n ei ddewis.
3. Gorffennwch y geiriau gan ddefnyddio’r llythrennau fel canllaw.

Mae C...... Addurnwr yn L........... addas ar gyfer llenwi bylchau lle mae A...................... rhwng dau A............. Mae ar gael mewn tri gwahanol liw, sef ..................a, .............n a ...........n. Does dim modd ei S....................., felly rhaid bod yn ofalus i beidio rhoi G................ ohono ar A...............

1. Rhaid defnyddio Knotting ar geinciau mewn pren er mwyn:
2. Atal y sudd rhag diferu drwyddo
3. Atal resin rhag diferu drwyddo
4. Gwarchod y sudd rhag pryfed
5. Atal lleithder dŵr rhag gollwng o’r pren
6. Amddiffyn y gainc rhag lleithder
7. Rhaid golchi’r brwshys sy’n cael eu defnyddio mewn knotting drwy ddefnyddio’r canlynol:
8. Gwirod meddygol
9. Tyrps
10. Dŵr wedi’i ddistyllu
11. Dŵr ffres
12. Gwirodydd methyledig
13. Pa fath o ddeunydd llenwi fyddai’r dewis delfrydol wrth lenwi bwlch rhwng dau arwyneb a allai fod yn ansefydlog?
14. Marciwch pa rai o’r datganiadau canlynol sy’n gywir neu’n anghywir o ran llenwad dau becyn
15. Mae’n feddal ac yn hyblyg iawn
16. Gellir ei ddefnyddio ar arwynebau mewnol ac allanol.
17. Mae rhai mathau wedi eu lliwio i gyd-fynd â lliw y coedyn.
18. Mae’n sychu’n gyflym
19. Gellir ei ddefnyddio ar bren, metel a phlastr moel.
20. Beth yw’r enw arall am y caledwr a ddefnyddir mewn llenwad dau becyn?
21. Llenwch y geiriau sydd ar goll mewn perthynas â llenwad sydd wedi’i gymysgu’n barod.

Llenwad pren LL..... i'w ddefnyddio cyn defnyddio F..............

Llenwad past H............... ar gyfer craciau A.......................

Llenwad A.................... ar gyfer mân atgyweirio cyffredinol

Llenwad Y................ ar gyfer llenwi cyffredinol, ond nid yw’n sychu mor galed â llenwadau eraill

Llenwad arwyneb LL.......... ar gyfer llenwi A.......................