Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 7: Cyfarpar mynediad (dysgwr)

1. Pa fath o gyfarpar mynediad gellid ei ddefnyddio ar gyfer ‘gwaith lefel isel’?
2. Pa fath o ysgol sy’n cael ei disgrifio isod?

Mae iddi un adran, mae’n cael ei defnyddio’n aml ar sgaffaldau, fel rheol mae wedi cael ei gwneud o un darn o bren wedi’i hollti i lawr y canol, sydd wedi arwain at ei henw

1. Rhestrwch y cyfarpar diogelu personol priodol wrth weithio gyda chyfarpar mynediad.
2. Gan ddefnyddio'r rhyngrwyd, dewch o hyd i ddwy ffynhonnell wybodaeth am ddefnyddio ysgolion a'u rhestru.
3. Rhestrwch bum achos pan ddylid gwirio/archwilio cyfarpar mynediad.
4. Mae darn o gyfarpar mynediad wedi cael ei anfon atoch o siop logi, pa archwiliadau ddylech chi eu gwneud cyn ceisio ei ddefnyddio?
5. Beth fydd archwiliadau rheolaidd o gyfarpar mynediad yn helpu i’w atal?
6. Llenwch y geiriau coll.

Mae gan lawer o gwmnïau S………….………. i archwilio a CH………….………. cyfarpar ac efallai y gwelwch chi dag A………….………. wedi’i osod ar gyfarpar mynediad yn dangos pryd C………….………. yr archwiliadau eu G………….………. a chan B………….………. .

1. Os byddwch yn dod ar draws cyfarpar diffygiol, y peth cywir i’w wneud fyddai:
2. Rhoi gwybod amdano ar unwaith, ond dal ati i’w ddefnyddio nes i rywun ddweud fel arall.
3. Ei roi o’r neilltu, marcio na ddylai neb ei ddefnyddio, rhybuddio pobl eraill a rhoi gwybod amdano.
4. Rhybuddio pobl eraill y gallai fod yn beryglus os byddan nhw’n ei ddefnyddio.
5. Ei ddatgymalu fel na fydd neb arall yn gallu ei ddefnyddio.
6. Dim ond ei ddefnyddio eich hun.
7. Nodwch pa fath o gyfarpar mynediad sy’n cael ei ddisgrifio isod.

Yn yr un modd â hopyps ac ysgolion bach, mae’r rhain yn cael eu defnyddio ar gyfer gwaith isel ond mae ganddyn nhw blatfform gwaith wedi’i gau sy’n lleihau’r perygl o ddisgyn yn sylweddol. Maen nhw wedi cael eu gwneud o alwminiwm neu gyfuniad o alwminiwm a gwydr ffibr

1. Edrychwch yn ofalus ar y ddau lun isod ac yna dywedwch pa un o’r ddau hopyp sydd fwyaf diogel i weithio arno.





1. Mae ysgolion bach wedi cael eu gwneud gan amlaf o ba ddau o’r deunyddiau isod?
2. Alwminiwm
3. Pren balsa
4. Derw
5. UPVC
6. Gwydr ffibr
7. Rwber
8. Pa fath o ysgol sy’n ysgafn, yn hawdd ei symud ac yn hawdd ei storio?
9. Nodwch y gwahaniaeth rhwng ysgol polyn ac ysgol estyniad.