Uned 110: Galwedigaethau gorffen addurno a phaentio diwydiannol

# Taflen waith 3: Rhesymau dros addurno (tiwtor)

1. Rhestrwch y pedwar rheswm dros beintio ac addurno.

Gwarchod, Glanweithdra, Er mwyn gallu adnabod rhywbeth, Addurno

1. Cyfatebwch y math o arwyneb gyda’r rheswm cywir dros roi haen o baent arno.

A) Ardaloedd paratoi bwyd 1. Addurno

B) Offer argyfwng/cymorth cyntaf 2. Er mwyn gallu adnabod rhywbeth

C) Wal nodwedd mewn lolfa 3. Glanweithdra

D) Ffenestr pren meddal allanol 4. Gwarchod

A) 3 B) 2 C) 1 D) 4

1. Rhestrwch ddwy enghraifft o sut gallai cynllun lliw ystafell ddylanwadu ar hwyliau rhywun.

Lliwiau gwyn, glas a gwyrdd golau

Goddrychol: Oer, ymlaciol, tawel; gall wella tymer rhywun.

Lliwiau melych, coch a leim llachar

Goddrychol: Gall achosi pryder; neu ysgogi a chreu teimlad bywiog sy’n codi calon

1. Ymchwiliwch i liwiau cynnes ac oer a rhestrwch dri lliw oer a thri lliw cynnes isod.

Cynnes Oer

COCH OREN MELYN BROWN LLIWIAU GLAS, GWYRDD A FIOLED GOLAU / NIWTRAL

1. Eglurwch pa rai o’r lliwiau rydych chi wedi’u dewis sydd fwyaf addas i ystafell heb lawer o olau naturiol a rhowch y rheswm dros eich dewis.

Goddrychol: Ond byddai modd cynnwys lliwiau llachar i greu golau, cynhesrwydd a gofod.

1. Mae pibellau mewn ffatrïoedd yn aml yn cael eu peintio â lliw arbennig yn ôl eu cynnwys, gan ddefnyddio eich llyfr gwaith neu’r rhyngrwyd, cyfatebwch gynnwys y pibellau â’r lliw cywir.

|  |  |
| --- | --- |
| Cynnwys | Lliw |
| Dŵr |  |
| Asidau ac alcalïau |  |
| Olew |  |
| Cyfarpar ymladd tân |  |
| Nwy |  |
| Stêm |  |
| Aer |  |
| Hylifau eraill |  |

1. Disgrifiwch beth fydd yn digwydd i’r arwynebau canlynol os na fyddan nhw’n cael eu gwarchod.

Metel rhwd a chyrydu

Pren pydru / colli laminiad / annatureiddio / colli lliw / staenio

Rendr allanol staenio / powdrog / brau / ewlychiad

1. Nodwch pa elfen naturiol sy'n debygol o gyflymu'r broses o ddiraddio’r arwyneb allanol.

glaw / lleithder

1. Ymchwiliwch i un math o orffeniad gwarchodol a fydd yn gwarchod yr arwynebau allanol canlynol

Pren preimydd / farnais / staen/llifynnau sy’n diogelu pren / olew cadw

Metel preimydd (amrywiol), gorchuddion diwydiannol fel MIO

Rendr hylif selio, paent ar gyfer gwaith maen

1. Pa rinweddau ddylai fod gan baent sy’n cael ei ddefnyddio ar nenfwd a waliau cegin?

Llyfn, y gellir ei sychu, sy’n para, ac o bosibl yn wrthfacterol

1. Cywir neu anghywir? Ysgrifennwch C neu A ar ôl y datganiadau canlynol:
2. Dylid defnyddio paent sydd â nodweddion sy’n atal llwydni ar danciau storio i’w hatal rhag cyrydu ..............A
3. Bydd preimydd sy’n atal rhwd yn gwarchod rendr allanol rhag i lwydni dyfu arno............A
4. Mae rhai mathau o baent allanol yn cynnwys cynhwysion amddiffynnol ..............C
5. Lliw hufen yw'r label lliw cywir ar gyfer diffoddydd tân sy'n cynnwys ewyn..........C
6. Preimydd yw’r gôt gyntaf ar arwyneb moel.............C
7. Chwiliwch am ystyr y geiriau isod a dewis pa rai byddech chi’n eu cysylltu â’r ystafell yn y llun.

Cynnes, bywiog, oeraidd, ymlaciol, gofod, tawel, gorliwgar, cynnil, prysur, bywiog, di-liw

