Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 7: Teils llechi naturiol (dysgwr)

1. Eglurwch y broses gywir i gyfrifo mesuriad yr estyll ar gyfer gorffeniadau lapiad dwbl rhag y tywydd, gan nodi’r fformiwla estyll llechi.
2. Cyfrifwch y lled canlynol ar gyfer llechi o'r maint isod (hyd – pen-lapiad wedi’i rannu â 2).
3. 400 x 200mm(16x8) p/lap 75mm
4. 450 x 225mm(18x9) p/lap 90mm
5. 600 x 300mm(24x12) p/lap 100mm

1. Tynnwch lun cyllell töwr yn y blwch.
2. Pryd a ble fyddech chi’n defnyddio ‘tingle?’
3. Enwch dri deunydd y gellid eu defnyddio fel tingle.
4. Beth yw ystyr y term **ymyl** (margin)? Wrth fesur, beth fyddai’r ymyl yn ei gynrychioli?
5. Enwch ddwy ardal o’r wlad lle caiff llechi eu prynu amlaf ac eglurwch beth sy’n wahanol rhyngddynt.
6. Eglurwch y term ‘salwch hoelion’ pan fydd yn gysylltiedig â thoeau llechi, gan gynnwys achosion posibl.
7. Beth yw’r pellter a argymhellir oddi wrth yr ymyl ar gyfer dal llechi naturiol?
8. Nodwch y fformiwla ar gyfer cyfrifo’r safle tyllu wrth osod allan ar gyfer llechi sydd wedi cael eu prynu heb dyllau hoelion.
9. Cyfrifwch safle tyllu’r llechi canlynol:
10. 400 x 200mm(16x8) p/lap 75mm
11. 450 x 225mm(18x9) p/lap 90mm
12. 600 x 300mm(24x12) p/lap 100mm

1. Nodwch y dull o raddio llechi cyn eu defnyddio.
2. Tynnwch lun ac enwi’r offer sy’n cael ei ddefnyddio i dynnu llechi sydd wedi torri oddi ar do ar oleddf, yn y blwch.
3. Dylid tyllu llechi naturiol, un ar y tro, o ochr isaf (gwely) y llechen tuag at yr wyneb: nodwch pam ei bod yn bwysig cyflawni’r dull hwn.
4. Edrychwch ar y lluniad isod. Eglurwch pam ei bod hi’n bwysig hoelio’r cwrs cyntaf (bondo) i’r estyllen stribed eilaidd bob tro; nodwch pa broblemau sy’n gallu codi os na chaiff y broses hon ei gwneud.

