Uned 111: Galwedigaethau toi

# Taflen waith 12: Gosod llechi naturiol (tiwtor)

1. Beth yw’r bargod sydd ei angen ar y bondo?
2. 40 mm.
3. 50 mm.
4. 45 mm.
5. 75 mm.
6. Beth yw’r pen-lapiad cyffredin ar gyfer llechen arferol yn y DU?
7. 85 mm.
8. 50 mm.
9. 75 mm.
10. 95 mm.
11. Pryd ddylech chi droi llechen ar ei hochr i’w defnyddio?
12. Dim ond ar gwrs y bondo.
13. I fyny ategwaith.
14. Wrth roi llechi ar ymyl.
15. Dim un o’r uchod.
16. Estyll stribed o ba faint byddech chi’n eu defnyddio gyda llechi?
17. 50 mm x 50 mm
18. 25 mm x 50 mm
19. 25 mm x 38 mm
20. 38 mm x 38 mm
21. Beth yw’r fformiwla gywir ar gyfer mesur llechi?
22. Hyd tynnu’r pen-lapiad x 2
23. Pen-lapiad × 2 + 25 mm
24. Hyd tynnu’r pen-lapiad wedi’i rannu â 2.
25. Hyd + pen-lapiad wedi’i rannu â 2.
26. Mae llechi’n cael eu graddio yn rhai:
27. trwchus, canolig, tenau.
28. trwchus canolig.
29. canolig tenau.
30. dim un o’r uchod.
31. Dylai llechi sydd i’w defnyddio fod:
32. O ansawdd da.
33. Yn gryf.
34. Para’n hir.
35. Pob un o’r uchod.
36. Mae estyll stribed toi ar gyfer llechi’n cael eu gwneud o ba fath o bren?
37. Pren caled.
38. Pren ffawydd.
39. Pren haenog.
40. Pren meddal.
41. Pa offer fyddai’n cael ei ddefnyddio i dynnu llechen sydd wedi torri ac mae angen ei thrwsio?
42. Haearn torri.
43. Cyllell lechi.
44. Rhwygwyr llechi.
45. Bachyn llechi.
46. Dylai lapiad ochr llechen fod:
47. yn ddim mwy na’r pen-lapiad.
48. yr un fath â’r mesur.
49. yn ddim llai na’r mesur a’r pen-lapiad.
50. yn ddim llai na’r pen-lapiad
51. Dyma’r drefn ar gyfer rhoi llechi wrth ategwaith:
52. bondo, darn gwrth-ddŵr, llechen a hanner, darn gwrth-ddŵr, llechen.
53. bondo, llechen, darn gwrth-ddŵr, llechen a hanner, darn gwrth-ddŵr.
54. bondo, llechen a hanner, darn gwrth-ddŵr, llechen.
55. bondo, llechen a hanner, llechen.
56. I greu effaith hollti ar flaen llechen, dylech chi:
57. dorri llechen o'r cefn.
58. dorri llechen o'r blaen.
59. mae modd ei thorri o unrhyw ochr.
60. dim ond gyda llif mecanyddol.
61. Beth yw’r bargod angenrheidiol ar ymyl wlyb gyda llechi?
62. 25-50mm
63. 75-100mm
64. 38-75mm
65. 38-50mm
66. Wrth osod seliau plwm gyda llechi, er mwyn osgoi staenio, dylid trin y plwm gyda beth:
67. olew partisiwn.
68. olew paraffin.
69. olew patiniad.
70. unrhyw fath o olew.
71. Wrth roi llechi i gafn agored, pa led ddylai’r cafn agored fod?
72. Dim mwy na 75mm.
73. Dim mwy na 150mm.
74. Dim mwy na 200mm.
75. Dim mwy na 50mm.