# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 9: Diogelu’r safle – cyfrifo’r perimedr (dysgwr)

1. Gofynnir ichi gyfrifo faint o ddarnau o ffens dros dro, traed rwber a chlipiau fyddai eu hangen, o amgylch ffin y safle adeiladu arfaethedig. Defnyddiwch yr wybodaeth am y safle adeiladu isod a'r wybodaeth am yr eitem ar dudalen 2.

Ar ôl i chi gael y meintiau, cyfrifwch faint fyddai’n ei gostio i’w logi am gyfnod o 6 wythnos ar y gyfradd logi wythnosol ar dudalen 2.

Cwblhewch eich holl waith cyfrifo a llenwi’r tabl a ddarperir ar dudalen 3.

14m

**A picture containing bird

Description automatically generated**

Safle adeiladu.

**A picture containing bird, food

Description automatically generated**

15m

8m

20m

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Gwybodaeth am yr eitem | | | Cyfradd llogi wythnosol |
| Paneli Ffensys | C:\Users\Ken\Pictures\site protection\heras%20fence%20and%20fencing.jpg | 3.45m o hyd  fesul hyd | £5.50 |
| Traed rwber | C:\Users\Ken\Pictures\site protection\54.jpg | Mae ar 1 panel ffens angen 2 droed ond mae’n rhannu un gyda’r panel ffens nesaf. | £2.20 |
| Clipiau | C:\Users\Ken\Pictures\site protection\140.jpg | Angen 2 glip pan fydd y ffens yn dod at ei gilydd | £1.75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Llenwch y tabl hwn gyda’r cyfrifiadau terfynol | | | |
| Eitem | **Nifer** | **Cost yr eitem**  **(£)** | **Cyfanswm y gost**  **(£)** |
| Ffensio |  |  |  |
| Traed rwber |  |  |  |
| Clipiau |  |  |  |
|  | |  |  |