# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 23: Palmant modiwlaidd – diogelwch offer (tiwtor)

Gall y rhan fwyaf o offer adeiladu fod yn eithaf peryglus, felly dylech bob amser fod yn ymwybodol o'r peryglon a'r rhagofalon posibl i'w cymryd.

1. Llenwch bob tabl ar gyfer y ddau fath o offer a ddangosir isod ac ar dudalen 2.



|  |  |
| --- | --- |
| Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) angenrheidiol | Peryglon |
| Teclynnau amddiffyn y clustiau  Esgidiau caled  Gogls  Masg llwch  Dillad sy'n ffitio'n ddynn | Sŵn  Llwch  Dirgrynu  Gronynnau’n hedfan  Llafn sy'n troi |

1. Llenwch y tabl isod ar gyfer yr offer a ddangosir.



|  |  |
| --- | --- |
| Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) angenrheidiol | Peryglon |
| Esgidiau caled  Teclynnau amddiffyn y clustiau  Menig | Sŵn  Dirgrynu  Llwyth trwm – gwasgu bysedd y traed / traed  Tanwydd |