# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 30: Cymysgu concrid 2 (dysgwr)

1. Rhifwch y datganiadau fel eu bod yn y drefn gywir ar gyfer cymysgu a defnyddio concrid.

|  |  |
| --- | --- |
| Gwneud yn siŵr bod eich offer a’ch man gweithio yn lân ac yn daclus |  |
| Rhoi dŵr yn y peiriant cymysgu |  |
| Gwagio’r concrid o’r peiriant cymysgu i ferfa |  |
| Mesur deunyddiau yn unol â’r gymhareb gywir (sych) |  |
| Rhoi’r deunyddiau sych yn y peiriant cymysgu |  |
| Rhoi trefn ar yr ardal: amddiffyn gyda Visgueen neu ddeunydd addas fel DPM |  |
| Gadael iddynt gymysgu am o leiaf 2 funud |  |
| Gosod, cywasgu a gorffen y concrid |  |