# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 20: Palmantau modiwlaidd – offer a chyfarpar 1 (tiwtor)

Nodwch yr offer a’r cyfarpar y byddech yn eu defnyddio.

Rhowch gylch o gwmpas eich atebion.

1. Dyma’r offer a ddefnyddir i gadw’r cerrig palmant ar yr uchder a’r lefel gywir.

Lein, pinnau a malet rwber

1. Defnyddir yr offeryn hwn wrth fesur meintiau, toriadau neu osod allan.

Tâp mesur

1. Mae’r offeryn hwn yn cael ei ddefnyddio pan nad yw’r sgrîd pren yn gallu cyrraedd neu ffitio’n iawn.

Fflôt ddur

1. Mae’r offeryn hwn yn ddelfrydol ar gyfer cloddio neu ledaenu deunyddiau o gwmpas.

Rhaw

1. Mae’r offeryn hwn yn ddelfrydol ar gyfer taenu’r tywod siarp cyn sgridio.

Cribin

1. Mae'r offeryn hwn yn helpu i wneud y sgrîd (ei gribinio).

Llif fach