# Uned 112: Gwaith adeiladu a pheirianneg sifil

# Taflen waith 35: Cyfrifiadau – llinol (tiwtor)

Erbyn hyn, dylech fod yn deall sut mae cyfrifo meintiau llinol.

1. Cyfrifwch beth yw perimedrau y lleiniau gardd hyn i weld faint o gyrbiau ymyl fydd eu hangen.

**Plot 1**

2.4m o led

4m o hyd

12.8 / 0.9 = 14.2

Ateb: 15 cyrb

**Plot 2**

5.4m o led

8.9m o hyd

Ateb: 32 cyrb

**Plot 3**

8.2m o led

9.8m o hyd

Ateb: 31 cyrb

**Plot 4**

9.7m o led

6m o hyd

Ateb: 35 cyrb

**Plot 5**

6.9m o led

2.5m o hyd

Ateb: 21 cyrb

**Plot 6**

6.4m o led

7.6m o hyd

Ateb: 32 cyrb

**Plot 7**

9.2m o led

5.8m o hyd

Ateb: 34 cyrb

**Plot 8**

9.7m o led

6.9m o hyd

Ateb: 37 cyrb